一：以排水沟为界，东临沥青硂路缘石，面积约750平方米

二：停车场做法：

1. 现有场地30cm以内整平，多余土方运填到北向（中央区北向绿化区红线以内），按一公里运距计算。
2. 补种植土（植树球径内80cm）暂按100立方米计算，由甲方指定位置，按间距1.5M计，约20棵。
3. 素土压实C20硂厚10cm，约75m³，平面按横向作伸缩缝（按约12米一条）
4. 植树从老人民医院挖运（费用另计），本工程只包括栽植费用在内和辅助有机肥在内。
5. 水泥砂浆掺草绿色颜料（即表面或品草绿色）抹光，要求不积水（排水往排水沟方向）

三：预算控制价98000元。