**转运车参数**

1、规格：全长1930mm±50mm，宽663mm±50mm，高低升降510—850mm±50mm，背部升降0 - 70°±5°。

2、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

3、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断。

4、床板：PP树脂成型制品。

5、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

★6、 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

7、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

★8、脚轮：中控锁双面轮，采用进口品牌四个直径150mm的脚轮（提供脚轮进口报关单），推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

★9、配置有一个含碳导电脚轮（有颜色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面。

10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

11、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

12、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

13、配有氧气瓶搁架，可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

14、配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

**配置清单**

1、床本体1台；

2、树脂一体式护栏 2片；

3、进口原装双面脚轮（其中1只带导电功能4只)；

4、进口原装中控锁定踏板 4套；

5、中心第五轮 1套；

6、整体升降摇杆1套；

7、背部升降气压弹簧 1套；

8、大型底部托盘 1块；

9、标配输液架 1根；

10、标准输液架插孔 4个；

11、氧气瓶挂架 1个；

12、标配超低摩擦转运床垫 1张；