**有创兼无创呼吸机参数**

1. 整体要求
2. 双管路涡轮呼吸机
3. 有创通气为主，兼无创通气功能
4. 中文显示界面
5. 性能优良，低噪音
6. 有完备的售后服务
7. 带雾化治疗功能

二、通气模式

1.控制通气模式（A/C）

1）V-A/C（容量辅助/控制通气模式）

2）P-A/C（压力辅助/控制通气模式）

2.同步间歇指令通气模式（SIMV）

1）V-SIMV（容量控制-同步间歇指令通气模式）

2）P-SIMV（压力控制-同步间歇指令通气模式）

3.自主通气模式（CPAP/PSV）

1）CPAP（持续气道正压通气模式）

2）PSV（压力支持通气）

4.高级通气模式

1）PRVC（压力调节容量控制模式）

2）PRVC-SIMV——PRVC+PSV

3）DuoLevel（双水平气道正压通气模式）

三、可监测参数

1、Paw：气道压力

2、峰压

3、平台压

4、TVe/IBW

5、分钟通气量

6、顺应性

7、SaO2、呼吸波形等