**总务科西向临时停车场外道路重建项目**

我院西向临时停车场外道路需重建，包括砼硬化和排水沟盖板更换，具体工程量如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 拆除混凝土路面 | 1.人机拆除混凝土路面20cm厚; 2.挖机装车,自卸汽车外运5KM; 3.含挖机、炮机进出场; | m2 | 513.67 |
| 2 | 20cm厚C25混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土面层; 2.塑料膜养护; 3.路面切缝; | m2 | 513.67 |
| 3 | 拆除沟盖板 | 1.人工拆除现有复合树脂沟盖板; 2.清理水沟内杂物并外弃; | m | 60.00 |
| 4 | 排水沟铸铁盖板安装 | 1.断面尺寸: 300\*500mm; 2.盖板材质、规格: 铸铁沟盖板(载重10t); 3.含制作、安装; | m | 60.00 |