废水废气排放监测

根据环保部门要求，为确保医院的安全运行，需对医院废水废气排放进行定期监测,我院拟对2021年度废气废水排放监测招标采购，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测点位 | 监测频次（每年） | 监测项目 | 单次费用 | 小计（元） |
| 废气 | 污水处理臭气排放口1 | 4次 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |  |  |
| 污水处理臭气排放口2 | 4次 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |  |  |
| 供暖锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 蒸汽锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 热水锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 供暖锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 热水锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 蒸汽锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |  |  |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
| 废水 | 废水总排口 | 4次 | PH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、结核杆菌、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠杆群数、肠道致病菌、肠道病毒 |  |  |
| 实验检验废水 | 4次 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |

**备注：请投标单位提供营业执照、CMA检验监测机构资质认定证书及其检验检测能力附表。**