**能源站外围室外护栏安装项目**

因工作要求，能源站需安装室外护栏，投标单位可进行实地勘察，预算23888元，具体要求如下（具体工程量以实际为准）：

1. 安装栏杆1.8米高
2. 挖燃气总阀处泥土，水泥打底地面，砌红砖，粉刷
3. 安装大门一张