院内标识标牌售后维保招标文件（第一次）

1. 项目名称：院内标识标牌售后维保采购项目

二、采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识及导向系统维保清单 | | | | | | |
| 包号 | 名称 | 分类 | 具体内容或规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 楼顶字牌维护 | 医院发光字 | 更换电源 | 台 | 160 | 400W、12V |
| 电脑时控开关 | 个 | 70 |  |
| 漏电开关 | 个 | 40 |  |
| LED灯条 | m | 30 | 蓝景或惠红星 |
| 外露灯珠 | 50棵/组 | 55 | 蓝景或惠红星 |
| LED超级模组 | 20块/组 | 25 | 蓝景或惠红星 |
| 发光字电路更换 | 米 | 30 | 电线管道更换及人工费 |
| 钢架出新刷漆 | 平方 | 40 | 光源防腐打磨除锈 |
| 2 | 户外标识项目 | 户外标识牌 | 宣传栏雨篷更换 | 平方米 | 110 |  |
| 户外宣传栏液压杆 | 套 | 60 |  |
| 宣传栏钢化玻璃更换 | ㎡ | 200 | 5mm厚钢化玻璃+人工费 |
| 宣传栏亚克力面板 | ㎡ | 220 | 5mm厚透明亚克力+激光切孔+人工费 |
| 户外标识标牌喷漆 | 面 | 290 | 打磨、底漆、面漆 |
| 广告钉 | 粒 | 3 | 不锈钢 |
| 丝印字体 | 板 | 260 | 同色为一个板 |
| 3 | 院内标识维护 | 院内吊牌移装 | 科室吊牌移装 | 次 | 200 |  |
| 户外医院总平面图 | 1700（高）\*2800（宽）\*110（厚） | 个 | 6600 | 不锈钢板折弯造型，烤漆； 亚克力板丝印；钢结构底座支撑 |
| 户外指引标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢成型，烤漆。白色虚线部分为可抽拉替换铝型材板，文字部分贴膜 |
| 户外多项指引标识 | 2560（高）\*550（宽）\*100（厚） | 个 | 2600 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆；文字丝印。 |
| 地下停车场车位数量标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 地下停车场指引标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 停车场指引标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 非机动车停放指引标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 急救车通道标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，烤漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 出口指引标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，采用反光材料或油漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 临时停车 | 630（高）\*430（宽）\*2.5kg | 个 | 600 | 铝型材成型，采用反光材料或油漆；文字丝印 |
| 无障碍通道指示标识 | 3000（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 3200 | 不锈钢板造型，烤漆； 内容镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 地下停车位指引吊牌 | 400（高）\*2600（宽）\*120（厚） | 个 | 2300 | 铝型材成型，金属烤漆；文字部分镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源；接感应器，由设备供应商根据现场提供具体参数。 |
| 地下停车场人行指引吊牌 | 300（高）\*1800（宽）\*120（厚） | 个 | 1500 | 铝型材成型，金属烤漆；文字部分镂空嵌亚克力，内置LED白光灯源 |
| 急诊科指引标识 | 2500（高）\*700（宽）\*200（厚） | 个 | 2300 | 不锈钢板折弯造型，金属烤漆； 文字部分镂空嵌亚克力，内置LED。碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 儿科急诊指引标识 | 2500（高）\*700（宽）\*200（厚） | 个 | 2300 | 不锈钢板造型，金属烤漆； 文字部分镂空嵌亚克力，内置LED。碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 急救车专用停车场标识 | 2500（高）\*700（宽）\*200（厚） | 个 | 2300 | 不锈钢板造型，金属烤漆； 文字部分镂空嵌亚克力，内置LED。碎石预埋，细石混凝土浇灌固定。 |
| 户外宣传栏 | 2200（高）\*2400（宽）\*160（厚） | 个 | 5600 | 铝型材造型烤漆，文字部分丝印，亚克力面板内置LED光源，防水雨棚。 |
| 局部修补 |  | 次 | 200 |  |
| 4 | 室内标识维护 | 楼层总索引（立地式） | 2500（高）\*800（宽）\*120（厚） | 个 | 2400 | 铝型材成型，烤漆。楼层信息为可替换软磁白板；文字内容为贴膜。 |
| 当前楼层索引（贴墙式） | 1200（高）\*600（宽）\*42（厚） | 个 | 850 | 铝型材成型，烤漆。楼层信息为可替换软磁白板；文字内容为贴膜。 |
| 电梯楼层索引牌 | 800（高）\*400（宽）\*15（厚） | 个 | 600 | 铝型材造型，金属烤漆；镂空嵌入软磁白板贴文字信息贴膜张贴在软磁白板上。 |
| 电梯功能名称标示牌 | 120（高）\*400（宽）3（厚） | 个 | 45 | 亚克力底板，文字信息丝印。 |
| 楼梯指示标示牌 | 160（高）\*380（宽）\*3（厚） | 个 | 45 | 亚克力底板，文字信息丝印。 |
| 电梯／楼梯楼层号 | 300（高）\*180（宽）\*40（厚） | 个 | 220 | 立体字，不锈钢或亚克力烤漆 |
| 门诊科室牌（贴墙式） | 200（高）\*300（宽）\*6（厚） | 个 | 50 | 亚克力成型，烤漆；文字部分丝印。 |
| 门诊科室牌（挂墙式） | 160（高）\*380（宽）3（厚） | 个 | 45 | 亚克力成型，烤漆；文字部分丝印。 |
| 宣传公告栏 | 1200（高）\*2400（宽）\*100（厚） | 个 | 2700 | 铝型材造型烤漆，亚克力面板。 |
| 医护人员资格公示栏 | 1180（高）\*2380（宽）\*200（厚） | 个 | 2300 | 铝型材制作，亚克力面板,文字丝印。 |
| 科室宣传栏 | 1180（高）\*2380（宽）\*200（厚） | 个 | 2300 | 铝型材制作，亚克力面板,文字丝印。 |
| 温馨提示牌（小） | 120（高）\*120（宽）\*3（厚） | 个 | 20 | 亚克力底板，图文信息丝印。 |
| 温馨提示牌 | 120（高）\*300（宽）\*3（厚） | 个 | 31 | 亚克力底板，图文信息丝印。 |
| 消防疏散图 | 297（高）\*420（宽）\*3（厚） | 个 | 58 | 亚克力底板，图文信息丝印。 |
| 单价分析表：包含该标牌的所有材料、人工、机械费、安装费、税费等一切涉及到该产品组成部分。如果因为投标单位因为自己单价分析不到位，造成该产品作为局部维护没法认价以甲方市场询价为准。 | | | | | | |

备注：以上项目可以按包号单独报价，按此表中的最终投标价为投标人所投产品的统一折扣率（统一折扣率计算方式：投标报价/采购限价\*100%）

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，经使用科室及归口管理部门签字确认验收结算单后，每季度汇总一次，按审计后的数量开具发票，财务科按照财务流程进行结算。

1. 采购周期：一年

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、提供医院标识制作、维护经验证明

5、年营业额50万元以上，并提供三年以内的完税证明或发票存根

6、公司有专职专业人员三人以上，并提供劳务合同

七、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2024年12月19日9 ：00，超过报名时间的投标单位将被拒绝。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2024-12-9

**附件1：投标文件制作格式**

**投标文件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

年月日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4. 报价文件
5. 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）
6. 供货商认为需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 交货期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写：  大写： |
| 四 | 备注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

日期：年月日

1. **技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）**

**六、供应商认为需要提供的其它资料**