移动护理PDA终端项目招标文件 （第一次）

一、项目名称: 移动护理PDA终端采购项目

二、采购预算（最高上限价）：111150元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 护理部 | 移动护理PDA终端 | 39 | 台 | 2850 | 111150 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满 （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、产品通过3C认证、型号核准证书、入网证书、IP67报告、外观专利、整机和底座抗UV证明、医护系统软件著作权证书

1. 采购需求：

|  |  |
| --- | --- |
| ▲操作系统 | ≥Android P(9) 医护定制OS操作系统，需提供界面截图证明以及软件著作权证书复印件 |
| 处理器 | ≥2GHz主频，高通8核处理器 |
| 内存 | ≥4GB RAM |
| 存储 | ≥64GB ROM |
| ▲屏幕 | ≥5.45英吋HD+高清屏,康宁抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作，为便于不同用户使用习惯，屏幕下方具有主页键、返回键、快捷键等三颗实体按键，且屏幕内具备主页键、返回键、多任务键等虚拟按键； |
| 分辨率 | ≥1440\*720 |
| ▲标准电池 | 电池容量额定值≥4900mAh，电池容量典型值≥5000mAh，锂电池，加密电芯，支持循环充电防过充设计，为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸，需提供3C报告中电池容量部分截图证明电池额定值，要求证书与投标型号严格对应 |
| 充电 | QC3.0快充，2.5小时充满，连续使用时间≥15小时 |
| 外设接口 | Type-C接口，支持座充和线充；底部有充电触点设计，以匹配座充充电触针，方便随用随充。配备白色圆形快充底座，小巧美观。 |
| 尺寸 | 主机外观尺寸≤169mm\*79mm\*21mm |
| 摄像头 | ≥1300万像素，摄像头位于设备背面，方便临床使用 |
| ▲手电筒 | 具备手电、瞳孔双手电功能，要求一个实体按键可实现照明及瞳孔检查两项功能，开机且息屏状态下仍可使用 |
| 传感器 | GPS、地磁传感器、重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器、陀螺仪 |
| 条码识别 | 集成一线品牌一维/二维条码扫描引擎，白色补光灯，激光瞄准 |
| 扫描设置 | 条码设置、扫描设置开放设置菜单，需提供界面截图证明 |
| 无线局域网 | Wi-Fi支持802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段，支持频段包括：5725-5850MHz 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz，需提供型号核准证书复印件，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证 |
| 支持制式 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD需提供支持上述制式的入网认证证书和型号核准证书复印件，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证以作证明 |
| 通信频段 | 890-915MHz 1710-1750MHz/1880-1900MHz 2010-2025MHz/1940-1965MHz 909-915MHz/824-835MHz/1880-1915MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz/1920-1940MHz 1940-1965MHz 1710-1780MHz 909-915MHz 824-835MHz/5725-5850MHz 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz需提供支持上述频段的入网认证证书和型号核准证书复印件，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证以作证明 |
| Wi-Fi漫游 | Wi-Fi网络切换强度、连接速度可进行策略调整，需提供界面截图证明 |
| 蓝牙／NFC／RFID | 不低于Bluetooth 4.2，支持NFC、RFID功能 |
| ▲材质 | 抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等），整机及底座使用抗UV材料，支持紫外线消毒，需提供第三方抗UV证明复印件 |
| 辅助功能 | 桌面悬浮按键，支持单扫、连续扫描、双手电控制、自定义按键功能，需提供界面截图证明并 |
| 自定义按键 | 支持实体和虚拟按键自定义（含PTT按键） |
| 跌落规格 | 可承受多次1.5米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动 |
| 防护等级 | ≥IP67，需提供符合GB/T4208-2017标准防水防尘检测报告复印件 |

说明：（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）若标▲项，全部未实质性响应或全部负偏离的，则投标无效。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2024年12月19日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办 李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2024-12-9

**附件1：投标文件制作格式**

**投 标 文 件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

年 月 日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）
4. 报价文件
5. 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）
6. 产品3C认证、型号核准证书、入网证书、IP67报告、外观专利、整机和底座抗UV证明、医护系统软件著作权证书

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写：大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

1. **技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）**

**六、产品3C认证书、型号核准证书、入网证书、IP67报告、外观专利、整机和底座抗UV证明、医护系统软件著作权证书**

**七、供应商认为需要提供的其它资料**