# 一拖六医用无油气泵

# 技术参数

1.额定电压：220VAC 50HZ；

2.电流：11.4A；

3.功率：2520W；

4.容积流量：315L/min；

5.启动压力：0.5MPA；

6.额定排气压力0.8Mpa；

7.储气罐容量：90L；

8.噪音水平：不大于68 dB(A)

9.外形包装尺寸（H×W×D）：110×45×90 cm。

10.重量：85 Kg