**部分科室安装热水设备项目**

新院部分科室未铺设热水管道，因病人和医务员洗手需求，要求对部分用水点加装热水设备，以方便病人和医务人员使用。

1. 中央区诊室及部分功能科室。

各加装热水点进行了统一调查，点位初步定为37个热水设备，总预算为29230元。具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 加装地点 | 加装个数 |
| 1 | 西药房 | 2个 |
| 2 | 中药房 | 1个 |
| 3 | 门诊收费室 | 1个 |
| 4 | 出入院办理 | 1个 |
| 5 | 健康体检中心（一楼） | 4个 |
| 6 | 健康体检中心（三楼） | 1个 |
| 7 | 产科门诊（主任诊室） | 3个 |
| 8 | 康复门诊（医师办公室） | 1个 |
| 9 | 妇科门诊（主任办公室） | 2个 |
| 10 | 妇科门诊（生活区） | 1个 |
| 11 | 皮肤科诊区 | 2个 |
| 12 | B区4楼美容中心处置室 | 1个 |
| 13 | 口腔科 | 1个 |
| 14 | 内镜中心 | 1个 |
| 15 | 盆底中心 | 1个 |
| 16 | 五官科门诊（喉镜室） | 1个 |
| 17 | 眼科门诊 | 1个 |
| 18 | 外科诊区12号诊区 | 1个 |
| 19 | 外科诊区11号诊区 | 1个 |
| 20 | 外科诊区三、四诊室之间治疗室 | 1个 |
| 21 | 外科诊区专家一诊室 | 1个 |
| 22 | 外科诊区生活区 | 1个 |
| 23 | 内科诊区专家十八诊室 | 1个 |
| 24 | 内科诊区专家二十八诊室 | 1个 |
| 25 | 内科诊区肺功能室 | 1个 |
| 26 | 内科诊区专家一诊室 | 1个 |
| 27 | 内科诊区专家十三诊室 | 1个 |
| 28 | 内科诊区专家六诊室 | 1个 |
| 29 | 高压氧室 | 1个 |
|  |  | 共计37个 |

2、部分病房热水改造，共计32个科室以及血透室，总预算36209元,具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、32个科室安装热水管，其中每个科室安装材料如下： | | | |
| 1 | 20PPR热水管 | 米 | 30 |
| 2 | 20PPR弯头 | 个 | 10 |
| 3 | 20PPR直接 | 个 | 6 |
| 4 | 20×½内丝弯头 | 个 | 2 |
| 5 | 20×½内丝活节 | 个 | 1 |
| 6 | 三角阀 | 个 | 3 |
| 7 | 勾钉 | 个 | 6 |
| 8 | 打20孔 | 个 | 4 |
| 9 | 50软管 | 根 | 1 |
| 10 | 20×½内丝三通 | 个 | 1 |
| 11 | 生料带 | 砣 | 1 |
| 12 | 2米软管 | 根 | 1 |
| 13 | 0.3米软管 | 根 | 1 |
| 14 | 1米软管 | 根 | 1 |
| 15 | 不锈钢三通 | 个 | 1 |
| 二、血透室热水改造 | | | |
| 1 | 25PPR热水管 | 米 | 96 |
| 2 | 25PPR弯头 | 个 | 30 |
| 3 | 25PPR直接 | 个 | 26 |
| 4 | 25×20三通 | 个 | 15 |
| 5 | 20PPR热水管 | 米 | 65 |
| 6 | 20PPR弯头 | 个 | 40 |
| 7 | 20PPR直接 | 个 | 20 |
| 8 | 20×½内丝弯头 | 个 | 20 |
| 9 | 三角阀 | 个 | 11 |
| 10 | 混合阀 | 个 | 11 |
| 11 | 50软管 | 根 | 16 |
| 12 | 勾钉 | 个 | 40 |
| 13 | 打20孔 | 个 | 10 |
| 14 | 25扎阀 | 个 | 1 |
| 15 | 25三通 | 个 | 1 |